### 专题09 机械功和简单机械计算专题

49fcec2dcf9c0afc47733e479f1b02b

机械功和机械效率计算也是学生们学习过程中的难点，也是中考中常考内容之一。针对近年中考命题趋势，考生可以从以下两个方面进行备考：（1）夯实基础知识：考生需要对“机械功和机械效率”的基本概念、公式和原理进行深入理解，确保能够熟练掌握。（2）提高知识运用能力:考生需要通过练习题、模拟题等方式，提高运用所学知识解决实际问题的能力。在解题过程中，要注意分析物理过程，选择正确的公式进行计算。

cc57fdeb605835e7f97914f56057715

**1、功的计算**

功是中学物理中一个重要概念，功能关系是解决力学问题的重要途径之一，因此，正确理解功的内涵和外延，正确把握求功的方法是解决力学问题的基础：  
（1）公式法：对于恒力的功，通常利用功的定义式W=FS进行计算。  
（2）功率法：功跟完成这些功所需时间的比值，叫做功率；对于一段时间内外力的功，有时可以直接利用W=Pt求出功。

**2、功率的计算**

（1）功率的公式：（其中P表示功率，W表示功，t表示时间）。  
（2）计算功率的另一个公式：P=Fv，即物体在拉力F的作用下，以速度v沿拉力的方向做匀速直线运动，则拉力F所做的功的功率可表示为Fv．（其中F表示物体所受的拉力，v表示物体运动的速度）。  
a．推导：由，联立W=Fs，得==Fv。  
由该公式可知：在功率P一定时，力F与速度v成反比。  
**3、杠杆的相关计算**

（1）杠杆的平衡条件：动力×动力臂=阻力×阻力臂（F1l1=F2l2）。

（2） 阿基米德原理：浸入液体里的物体受到向上的浮力，浮力的大小等于它排开的液体受到的重力。

（3）公式表示：。

（4）液体对物体的浮力与液体的密度和物体排开液体的体积有关，而与物体的质量、体积、重力、形状 、浸没的深度等均无关。

**4、滑轮组与浮力综合计算**

使用滑轮组提升物体，不计摩擦和蝇重时有:(1)W有=G物h。(2)W额=G动h。(3)nF=G物+G动。(4)。

**5、斜面相关计算**

（1）斜面是简单机械的一种，可用于克服垂直提升重物的困难。将物体提升到一定高度时，力的作用距离和力的大小都取决于倾角。如物体与斜面间摩擦力很小，则可达到很高的效率。

（2）用F表示力，L表示斜面长，h表示斜面高，物重为G．不计阻力时，根据功的原理得FL=Gh，斜面倾角越小，斜面越长，则越省力，但越费距离。

日常生活中常见的斜面，如盘山公路、螺丝钉上的螺纹等。

**6、机械效率相关计算**

（1）总功的计算：W总=Fs；W总=W有用+W额外

（2）有用功的计算方法：W有用=Gh；W有用=W总-W额外

（3）额外功的计算方法：W额外=G′h，W额外=f摩s；W额外=W总-W有用


（4）机械效率计算公式：用W总表示总功，用W有用表示有用功，用η表示机械效率，则：。

由于额外功不可避免，有用功只是总功的一部分，因而机械效率总小于1。




**一．选择题（共8小题）**

1．（2023•广州）用滑轮组进行“一瓶水提升一个人”活动，如图，水瓶匀速直线下降10m，使人匀速升高0.5m，水瓶对绳a的拉力为F1＝30N，绳b对人的拉力为F2＝480N。此过程（　　）



A．有用功为300J B．F1做的功等于F2做的功


C．F1做的功小于F2做的功 D．滑轮组的机械效率为80%

2．（2023•越秀区校级模拟）在冰壶项目中，若比赛用的冰壶其质量为19kg，冰壶底面积为0.02m2，比赛场地面积为190m2，g＝10N/kg。某次投掷时运动员用20N的水平力将冰壶从水平冰道的A点推至B点后放手，离手后冰壶继续滑行至C点停止，如图所示。以下说法正确的是（　　）

A．冰壶的重力为19kg B．冰壶对水平冰道的压强为9500Pa

C．AC段运动员对冰壶做的功为800J D．AB段冰道对冰壶的支持力有做功


3．（2023•惠城区校级一模）用如图所示的滑轮组将重300N的物体匀速提升1m，所用时间为2s，作用在绳子末端的拉力F为200N（不计绳重和绳与滑轮间的摩擦），下列说法中正确的是（　　）



A．绳子自由端移动的距离为3m B．拉力F做功的功率为150W

C．滑轮组此时的机械效率是75% D．利用该滑轮组既可以省力还可以省功


4．（2023•潮南区一模）如图所示，工人利用滑轮组将质量57kg的建筑材料匀速提升，绳子自由端移动的速度为0.4m/s，动滑轮的质量为3kg，忽略绳重和摩擦，则（g取10N/kg）（　　）



A．经过10s建筑材料被提升4m B．工人对绳子的拉力为200N

C．经过10s工人做的有用功为2280J D．此过程中该滑轮组的机械效率为95%


5．（2023•福田区模拟）如图甲所示的滑轮组提升物体M，已知物体M所受的重力为550N，卷扬机加在绳子自由端的拉力F将物体M在20s内沿竖直方向匀速提升10m，拉力F做的功W随时间t的变化图象如图乙所示，忽略绳重及摩擦，下列说法正确的是（　　）



A．动滑轮重为40N B．绳子自由端移动的速度为0.5m/s

C．拉力做功功率为300W D．该滑轮组的机械效率为83.3%

6．（2023•广州二模）如图所示，用一水平压力F将重为10N的物体压在粗糙程度相同的竖直墙壁上。当压力F为30N时，物体处于静止状态；当压力F为25N时，物体恰好匀速下滑。下列说法中正确的是（　　）




A．物体处于静止状态时，受到墙壁对它竖直向下的摩擦力为10N

B．若物体下滑0.2m，则压力做的功为5J

C．若物体下滑0.2m，则其重力做的功为2J

D．物体在匀速下滑过程中，受到墙壁对它竖直向上的摩擦力为15N

7．（2023•南山区校级三模）如图所示，用一水平压力F将重为10N的物体压在粗糙程度相同的竖直墙壁上。当压力F为30N时，物体处于静止状态；当压力F为25N时，物体恰好匀速下滑。下列说法中正确的是（ ）




A．物体处于静止状态时，受到墙壁对它竖直向下的摩擦力为10N

B．若物体匀速下滑的速度为0.2m/s，则其重力做功的功率为5W

C．物体在匀速下滑过程中，受到墙壁对它竖直向上的摩擦力为15N

D．保持25N的压力不变，物体匀速上滑时受到竖直向上20N的拉力

8．（2023•东莞市三模）在老旧小区改造中，工人利用滑轮组将重380N的建筑材料提升到楼顶，如图所示。已知工人对绳子的拉力为200N，建筑材料在5s内匀速上升5m，不计绳重及摩擦。此过程中，下列说法正确的是（　　）




A．工人所拉绳子移动了15m

B．动滑轮所受重力为10N


C．滑轮组所做的有用功为2000J

D．滑轮组的机械效率为95%


**二．填空题（共10小题）**

9．（2022•广东）图甲中过山车从A点出发，先后经过B、C、D、E点。图乙是过山车在B、C、D、E点的动能和重力势能大小的示意图，则过山车的动能在 　 　点最大，B点重力势能的大小 　 　E点动能的大小。在这个过程中，过山车的机械能是 　 　（选填“变化”或“不变”）的。

10．（2023•南海区校级模拟）如图所示，在不计绳重和摩擦的情况下，用滑轮组在10s内将重为40N的物体匀速提升2m，已知拉力F为25N，而在当个过程中拉力做的功是 　 　J，滑轮组的机械效率是 　 　，若匀速提升重为80N的物体，此时这个滑轮组的机械效率为 　。



11．（2023•广州）物体A重5N，如图1，A在水平拉力F1作用下，在水平面从M匀速直线运动到N用时3s；如图2，在A上放置一个钩码，A在水平拉力F2作用下，在另一水平面从P匀速直线运动到Q用时2s。



（1）在MN、PQ段，A的速度分别为v1、v2，A所受摩擦力分别为f1、f2，则v1　 　v2，f1　 　f2。（均选填“＞”、“＝”、“＜”）

（2）A从M运动到N，F1做的功为 　 　J、功率为 　 W，A所受重力做的功为 　 　J。


12．（2023•潮南区二模）为了记录运动会中精彩的瞬间，学校邀请摄影师携带无人机来进行航拍。如图所示，当无人机悬停在空中时，升力 　 　（选填“大于”“等于”或“小于”）无人机的重力；当无人机水平飞行时，升力对无人机 　 　（选填“做功”或“不做功”）。重为30N的无人机竖直向上飞行100m，无人机克服重力做的功为 　 　J。



13．（2023•香洲区校级三模）一辆新能源小汽车在平直公路上以20m/s的速度匀速行驶30km，发动机提供的牵引力是600N。则此过程中牵引力做的功为 　 　J，发动机的输出功率为 　 　kW。当汽车需上坡时，一般为了增大牵引力，使汽车 　 　（加/减）速。

14．（2023•东莞市校级一模）在跳绳测试中，小丽同学1min跳了120次，每次跳起的高度为5cm，已知她的质量是50kg，那么小丽的重力是 　 　N，跳一次绳做的功 　 　J，1min跳绳的平均功率是 　 　W（g＝10N/kg）。


15．（2023•金平区校级三模）如图所示，重为500N的物体与水平地面间的摩擦力是150N，为使物体匀速移动，必须在绳端加以100N的水平拉力，若物体移动速度为0.2m/s，则1min内拉力通过的距离是 　 　，有用功是 　 　J，则滑轮组的机械效率约为 　 。



16．（2023•新会区二模）如图所示，小京利用动滑轮在A端匀速提起重200N的货物，若不计绳重、滑轮重及摩擦，则他拉绳子A端的拉力F为 　 　N；实际测量A端的拉力为120N，不计绳重及摩擦，则该动滑轮的重量为 　 　N，这个动滑轮的机械效率为 　 　%。

菁优网：http://www.jyeoo.com

17．（2023•潮阳区校级二模）将物体A、B置于如图所示的装置中，物体B在2s内匀速下降了10cm，已知每个滑轮的重力均为4N，物体A在水平面上匀速移动，受到的摩擦力为5N。忽略绳重及滑轮与绳间的摩擦，则物体B的重力为 　　N，物体A移动的速度为 　　m/s，绳子拉力对物体A做功的功率为 　　W.




18．（2023•东莞市模拟）如图1所示，某打捞船打捞水中重物，A是重为600N的动滑轮，B是定滑轮，C是卷扬机，卷杨机拉动钢丝绳通过滑轮组AB竖直提升水中的重物，如图2所示，体积为0.3m3的重物浸没在水中，此时钢丝绳的拉力F的大小为1.0×103N，摩擦、钢丝绳重、重物表面沾水的质量及水对重物的阻力均忽略不计，ρ水＝1.0×103kg/m3，g＝10N/kg。问：

（1）重物浸没在水中时受到3个力，其中浮力大小为 　 　N，重力大小为 　 　N；

（2）当重物逐渐露出水面的过程中，重物浸入水中的体积不断减小，打捞船浸入水中的体积不断变 　 　；重物全部露出水面和浸没时相比，打捞船浸入水中的体积变化了 　 　m3；

（3）重物全部露出水面后匀速上升了1m，钢丝绳末端移动了　　m。此过程中滑轮组的机械效率是　 。



**三．计算题（共14小题）**

19．（2023•中山市校级一模）“绿水青山就是金山银山”，为了保护环境，我国大力发展电动汽车替代传统燃油汽车。表中是某种电动汽车的部分参数，假设车上只有司机一人，质量为60kg，汽车在水平公路匀速行驶时所受阻力为总重力的0.04倍，电动汽车充满电后以最高速度匀速行驶60km。（g＝10N/kg）求：

|  |  |
| --- | --- |
| 空车质量 | 1340kg |
| 轮胎与地面总接触面积 | 320cm2 |
| 电池容量 | 42kW•h |
| 最高速度 | 120km/h |

（1）行驶这段路程所用的时间；

（2）电动汽车在水平公路匀速行驶时牵引力的大小；


（3）电动汽车匀速行驶60km，牵引力所做的功。

20．（2023•中山市校级模拟）如图所示，斜面长s＝2m，高h＝0.5m，建筑工人将质量m＝40kg、长度a＝50cm、宽度b＝20cm、高度c＝10cm的长方体模具用F＝150N沿斜面向上的拉力将物体从斜面底端匀速拉到顶端，用时15s，g取10N/kg。求：


（1）长方体模具的密度；

（2）将物体从斜面底端拉到顶端过程中，需要克服物体重力所做的功；

（3）拉动物体的过程中，拉力的功率。



21．（2023•普宁市模拟）工人师傅利用如图甲所示的滑轮组搬运石材，已知石材放在水平地面上，在拉力F的作用下沿水平方向做匀速直线运动，其路程随时间变化的图象如图乙所示。石材在水平方向上受到的阻力为1200N，滑轮组的机械效率为80%，滑轮和绳子的自重不计.在石材移动10s的过程中，（g取10N/kg）求：



（1）工人做的有用功和总功；

（2）工人作用在绳子自由端的拉力；


（3）工人拉力做功的功率。

22．（2023•韶关模拟）传统的舂米工具是一个杠杆，它的结构示意图如图所示，O为固定转轴，在A端连接着石球，脚踏B端可以使石球升高，抬起脚，石球会落下击打稻谷，若石球的质量为5kg，且摩擦和杠杆自重均忽略不计，g取10N/kg。求：


（1）石球的重力；

（2）要将石球竖直匀速抬起，脚至少用多大竖直向下的力；

（3）石球匀速升高20cm，杠杆A端提升石球所做的功。



23．（2023•深圳）如图1是古时劳动人民用工具撬起木料的情景，如图二中已知其中BO：OC＝1：5，木料的体积为4m3，木块的密度为0.5×103kg/m3。




（1）求木材所受重力？

（2）如图2，在B端有一木材对绳子的力F1为1×104N，当F2为多大时，木料刚好被抬起？

（3）随着时代发展，亮亮同学发现吊车能更方便地提起重物。如图3用一吊车匀速向上提起木材，已知提升的功率为P＝10kW，那这个吊车在10s内可以将该木料提升的高度为多高？

24．（2023•香洲区校级三模）如图甲所示，质量为3kg的物块，在拉力F的作用下在水平面上做直线运动。拉力随时间变化、速度随时间变化图象分别如图乙、丙所示，已知物块在0～6s的运动距离为6m。求（g取10N/kg）：



（1）物块的重力；

（2）在2～4s内物块运动的平均速度；

（3）在前6s内，拉力F做的功。

25．（2023•海丰县模拟）人工智能逐渐融入我们的生活。如图所示，某餐厅的送餐机器人的质量为20kg，它与地面的接触面积为0.01m2，将餐菜送到20m远的顾客桌上需要25s，求：（g＝10N/kg）

（1）送餐机器人的移动速度；

（2）送餐机器人托着1kg的餐菜时对水平地面的压强；

（3）某次送餐完毕后，机器人乘坐匀速下降的电梯从四楼返回一楼，重力对机器人所做的功为多少？（假设楼层高为3米）



26．（2023•东莞市三模）快递服务业务提升了我们的生活质量，为了提高快递配送效率，可使用如图所示的物流机器人完成最后三公里的快速智能配送。若空载时该物流机器人重为6000N，轮胎与地面的总接触面积为0.2m2，当该物流机器人完成所有配送任务后返回服务站时，在某平直道路上以4m/s的速度匀速行驶了100s，已知机器人匀速行驶所受阻力是其重力的0.02倍，g取10N/kg。求此过程中：


（1）求机器人对水平路面的压强？

（2）匀速行驶时牵引力对机器人所做的功？

（3）机器人匀速行驶时牵引力的功率？



27．（2023•江城区一模）为了将放置在水平地面上重100N的物体提升一定高度，小海设计了如图甲所示的滑轮组装置。当小海用图乙所示随时间变化的竖直向下的拉力F拉绳时，物体上升的高度随时间变化的关系如图丙所示，动滑轮重为20N，不计绳重和摩擦。求：



（1）物体在2～3s内上升的速度。

（2）2～3s内拉力的功率。


（3）若物体与地面的接触面积为300cm2，0～1s内物体对地面产生的压强。

28．（2023•东莞市模拟）如图所示，某工人利用滑轮组将一个重为300N的货箱在6s内匀速提升4m。此过程中，绳子自由端所受的拉力为F，工人做功的功率恒定为0.25kW，动滑轮自重为60N，求：

（1）工人所做的功是多少？

（2）滑轮组机械效率是多少？

（3）拉力F是多少？




29．（2023•南山区校级三模）池底一轻薄网袋内装了十块20cm×10cm×10cm的空心砖，每块空心砖（不吸水）的质量为2.7kg，其材料密度为1800kg/m3。小平利用如图滑轮组将它们打捞起3m（整体均未露出水面），动滑轮的重力为30N，不计绳重及摩擦。求：（g取10N/kg，ρ水＝1.0×103kg/m3）

（1）十块空心砖的材料总体积；

（2）十块空心砖的总重力；

（3）十块空心砖完全浸没时受到的总浮力；

（4）该滑轮组的机械效率。




30．（2023•德庆县二模）如图甲是一种用于建筑工地、道路、桥梁的爬梯式混凝土搅拌机。工作时，搅拌机将原料加工成混凝土后自动倒入运料斗，运料斗能通过爬梯顶端的滑轮沿爬梯上升到一定高度，然后将混凝土倾倒卸下，其原理简图如图乙。某次运送混凝土时，提升电机将装有300kg混凝土的运料斗匀速提升6m，用时20s，提升部分钢丝绳拉力为2000N（不计绳重及摩擦，g取10N/kg）。求：

（1）每次运送，克服混凝土重力做了多少功？

（2）拉力的功率是多少？

（3）此装置运送混凝土的机械效率。



31．（2023•南海区模拟）跳绳是初中体育考试选考项目之一，可以采用单摇跳或双脚跳形式（如图所示）：选手跳起一次，双手摇绳，绳跃过头顶通过脚下绕身体一周，记次数1次。在规定时间内累积计次数作为比赛成绩。小莉的质量为45kg，她的成绩为200次/min，每次离地的高度约0.06m。（g＝10N/kg）

（1）她每跳一次克服自身重力所做的功是多少？

（2）她跳绳时克服重力做功的平均功率为多大？

（3）在运动中测得她的心率为140次/min，平均血压为1.8×104Pa，已知心跳一次输送8×10﹣5m3的血液。那么，在跳绳中她心脏工作时的平均功率为多少？



32．（2023•东莞市模拟）如图所示，起重机将一重物沿竖直方向匀速吊装到3m高的施工高台上，已知重物为4000N。

（1）求起重机做的有用功？

（2）此起重机重76000N，起重机吊起重物时，用支架将汽车的轮胎支离地面，支架与水平地面的接触总面积是1m2，求起重机吊起重物时对地面的压强？

（3）起重臂OA长12m，支撑臂与起重臂垂直，作用点为B，且OB＝4m，OC＝8m，如果动滑轮上每段钢绳的拉力是2500N，求支撑臂给起重臂的支持力？（忽略起重臂自重）

